IRZ. 341- 44/180 /07                       Czechowice – Dziedzice ,dnia 29.11.2007 r.

Dotyczy  przetargu dla zadania :
         Budowa  kanalizacji sanitarnej  w rejonie ul . Bachorek i ul. Szkolnej 
         w Czechowicach –Dziedzicach

Pytania       OFERENTA:

Pytanie 1. 
Kanalizacja sanitarna-ul. Norwida
Wg profili większość studzienek na sieci jest o średnicy 1000 mm, natomiast przedmiar przewiduje tylko 3 studzienki fi 1000 mm. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar jest dobry.
Odpowiedź  Zamawiającego:
Potwierdzamy , że załączony przedmiar  dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida jest  obowiązujący. 

Pytanie 2. 
Dotyczy całości robót:
Czy należy uwzględnić studzienki kanalizacyjne VAWIN fi 425 czy też można zastosować studzienki innych producentów fi 400?

Odpowiedź  Zamawiającego:
         Dopuszcza się zastosowanie studzienek kanalizacyjnych VAWIN fi 425 lub innych 
         producentów o podobnych   parametrach.         
         Studnie kanalizacyjne wykonać jako systemowe.

Kopia a/a   
Oprac. K.Gaj