Czechowice –Dziedzice dnia 31.01.2020r.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje o zakończeniu prac związanych ze zmianą układu wysokościowego z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH.

**Z dniem  01.04.2020 roku obowiązującym układem wysokościowym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice będzie układ PL-EVRF-NH, dlatego też:**

-od dnia 01.04.2020 roku, wszystkie mapy wydawane będą przez ODGiK w Czechowicach -Dziedzicach w układzie PL-EVRF2007-NH.

-od dnia 01.04.2020 roku, wszystkie wykazy współrzędnych zawierające wyniki pomiarów, dotyczące wysokości pikiet, przekazywać należy wyłącznie w układzie PL-EVRF2007-NH.

- operaty zawierające mapy w układzie PL-KRON86-NH przyjmowane będą w tej formie jeszcze do **dnia 30.04.2020 roku**, w związku z czym muszą zawierać wykazy współrzędnych oraz pliki w obu układach.